Załącznik nr 1 do SWZ

UG.IOŚ.271.23.2023

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

**Sukcesywnej dostawie oleju napędowego na potrzeby gminy Masłowice w 2024 r.**

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego do silników diesla na potrzeby Gminy Masłowice w ilości szacunkowej:

− zakres podstawowy: 53 m3,

− zakres objęty prawem opcji: 10 m3

**przez okres 12 miesięcy począwszy od 01 stycznia 2024 r. jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2024 roku lub do wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji – cokolwiek nastąpi wcześniej,** do miejsca dostawy wskazanego poniżej i wg poniższych zasad:

1. jednorazowa dostawa do Urzędu Gminy Masłowice, Masłowice 84A, 97-515 Masłowice ok. 3 000 – 5 000 l do zbiornika z dystrybutorem.
2. dostawa przedmiotu umowy następować będzie partiami, sukcesywnie w miarę potrzeb, każdorazowo na podstawie zlecenia wysłanego pisemnie, e-mail, lub za pośrednictwem telefonu, w którym zostanie określona ilość zamawianego oleju napędowego.
3. Dostawa będzie się odbywała specjalistycznymi autocysternami wyposażonymi w zalegalizowane urządzenia – liczydła ilości wydanego paliwa posiadającego funkcję przeliczania objętości ilości wydanego produktu na temperaturę referencyjną 15°C.
4. Zamawiający ma prawo żądać okazania aktualnego świadectwa legalizacji licznika autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na pojeździe dostawczym.
5. dostarczany olej napędowy spełniać musi wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 poz. 1680) i wymogi określone w normie PN-EN 590+A1 2017-06 lub równoważnej (wg objętości w temperaturze referencyjnej + 15°C);
6. dostarczany olej napędowy, umożliwiać będzie eksploatację pojazdów zamawiającego, a punktem odniesienia będzie temperatura blokowania zimnego filtra:
* w okresie letnim tj. od 16 kwietnia do 30 września należy dostarczać olej napędowy o temperaturze zablokowania zimnego filtra 0 stopni C,
* w okresie przejściowym tj. od 01 marca do 15 kwietnia oraz od 01 października do 15 listopada o temperaturze zablokowania zimnego filtra - 10 stopni C,
* w okresie zimowym tj. od 16 listopada do końca lutego o temperaturze zablokowania zimnego filtra - 20 stopni C.
1. przy rozpoczęciu dostawy partii paliwa jednorazowo winien być dostarczony atest jakościowy oleju napędowego wystawiony przez producenta paliwa z wyszczególnionymi parametrami: gęstość, temperatura zablokowania zimnego filtra, zawartość siarki, temperatura mętnienia oraz dokument wydania.
2. przyjęcie oleju napędowego odbywać się na terenie Urzędu Gminy Masłowice, rzeczywista ilość dostarczonego paliwa będzie każdorazowo potwierdzona przez pracownika odbierającego dostawę
3. realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie do potrzeb Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1500.
4. w zależności od swoich potrzeb bieżących zamawiający w trakcie trwania umowy będzie składał jednostkowe zamówienia na dostawę przedmiotu zamówienia.
5. dostawę i wyładunek 53 000 L oleju napędowego, przy czym stosownie do treści art. 433 pkt. 4), Zamawiający wskazuje, iż minimalna wielkość świadczenia wynosi 20 000 m3
6. dostawę i udostępnienie w formie bezpłatnego użyczenia na okres realizacji przedmiotu umowy zbiornika o pojemności nie mniejszej niż 5 000 L, z atestowanym urządzeniem pomiarowym – dystrybutorem. Zbiornik na paliwo musi posiadać na wyposażeniu min. trzycyfrowy licznik pojedynczego tankowania oraz licznik sumujący z możliwością kalibracji oraz spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz. U. z 2001, nr 113, poz. 1211);
7. w ramach bezpłatnego użyczenia zbiornika, o którym mowa powyżej, Wykonawca zapewni jego dostawę i wyładunek/zainstalowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (w miejscowości Masłowice). W ramach bezpłatnego użyczenia zbiornika, w okresie trwania umowy Wykonawca zapewni również bezpłatne przeglądy okresowe stanu technicznego zbiornika wraz z kalibracją licznika (w każdym przypadku wątpliwości co do poprawności jego wskazań), bezpłatny serwis oraz inne czynności niezbędne do zachowania prawidłowego funkcjonowania zbiornika;
8. Wykonawca w dniu dostawy zbiornika przekaże Zamawiającemu:
* szczegółową instrukcję obsługi (eksploatacji) dostarczonego zbiornika,
* ważne dopuszczenie biegłego z zakresu pożarnictwa,
* wymagane dokumenty dozoru technicznego dopuszczające zbiornik do eksploatacji,
* przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie jego eksploatacji.
1. Zamawiający będzie użytkował zbiornik w okresie obowiązywania umowy, a po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, po zgłoszeniu przez Zamawiającego opróżnienia zawartości zbiornika z ostatniej dostarczonej przez Wykonawcę partii paliwa, Wykonawca w terminie maksymalnie 3 dni roboczych odinstaluje i odbierze zbiornik od Zamawiającego.
2. W przypadku wystąpienia uszkodzenia zbiornika nie nadającego się do naprawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt nowy zbiornik zgodny z wymaganiami zawartymi w SWZ.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać olej napędowy odpowiadający polskim normom jakościowym określonym w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 660 z późn. zm.), ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1155 z późn. zm.) oraz wydanych na podstawie powyższych ustaw rozporządzeniach, w tym w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680) oraz normie PN-EN 590+A1:2017-06/Ap1:2017-11E – Paliwa do pojazdów samochodowych – oleje napędowe. Wymagania i metody badań.