[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	5.10.200.11
nan=KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY I  TECHNICZNY PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU. ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT.1310 OSZACOWANIA CEN DOKONANO NA PODSTAWIE NOTOWAŃ AKTUALNYCH KWARTALNIKÓW INTERCENBUDU.1310PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE1310KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.
op=1
opn=1	1	2	1	1	0	17	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS  INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=Biuro projektów budowlanych Kontur Marcin Ściubak
afn=ul. Słoneczna 7, 97-532 Żytno
nb=Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowicach
ab=DZIAŁKI NR EWID 604/4 OBR. 0014 Masłowice, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA gm,. Masłowice, 
ni=Gmina Masłowice
ai=Masłowice 4, 97-515 Masłowice
nk=mgr inż. Marzena Kolanus	sanitarna
dt=marzec 2026	0
cpv=45331000-6	Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
cpv=45332000-3	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
cpv=45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
cpv=45500000-2	Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
pcn=I kw. 2026

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	1. Podstawa opracowania:1310-Umowa z Inwestorem1310-Projekt budowlany i wykonawczy1310- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno -użytkowym13101310ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA1310Niniejszy kosztorys został sporządzony w oparciu o:1310- projekt techniczno wykonawczy1310- podstawy do wyliczenia nakładów rzeczowych kosztorysu: KNR, KNNR1310- stawka r-g wynosi 32,580 zł/r-g 1310- wskaźnik kosztów pośrednich – w wys. 65,5% od R i S - ceny materiałów naliczono z:1310* I kw/2026 INTERCENBUD1310* cenników producentów z doliczeniem kosztów zakupu1310Kosztorys inwestorski został opracowany metodą kalkulacji szczegółowa ceny jednostkowej1310j polega na określeniu wartości poszczególnych jednostkowych nakładów rzeczowych (kosztów bezpośrednich)1310oraz doliczeniu narzutów kosztów pośrednich i zysku, według wzoru:1310Cj = Suma n x c + Kpj + Zj1310gdzie:1310Cj - cena jednostkowa określonej pozycji przedmiarowej;1310n - jednostkowe nakłady rzeczowe: robocizny - nr, materiałów - nm, pracy sprzętu - ns;1310c - cena czynników produkcji: robocizny - Cr, ceny materiałów - Cm, ceny pracy sprzętu - Cs;1310n x c -koszty bezpośrednie jednostki przedmiarowej robót, według wzoru:1310n x c = (Suma nr x Cr + Suma nm x Cm + Suma ns x Cs)1310gdzie:1310Kpj - koszty pośrednie na jednostkę przedmiarową robót;1310Zj - zysk kalkulacyjny na jednostkę przedmiarową robót.1310Koszty pośrednie ustala się za pomocą wskaźnika kosztów pośrednich, według wzoru:1310Kpj = Wkp x (Rj + Sj) /100 %1310gdzie:1310Kpj - koszty pośrednie na jednostkę przedmiarową robót;1310Wkp - wskaźnik narzutu kosztów pośrednich w %;1310Rj - koszt robocizny na jednostkę przedmiarową robót;1310Sj - koszt pracy sprzętu na jednostkę przedmiarową robót.1310Zysk kalkulacyjny oblicza się jako iloczyn wskaźnika narzutu zysku i podstawy jego naliczania.1310Podstawę naliczania narzutu zysku ustala się w założeniach wyjściowych do kosztorysowania.

[RMS ZEST 2813]
ty=R	0
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=32,8	1672527600	1	ICB_srRMS
cw=32,8	PLN	32,8
il=0

[ELEMENT 1]
na=Termomodernizacja GOPS - instalacje wewnętrzne
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wewnętrzna wody
wa=0
kn=0	0	0
id=379
nu=1.1

[POZYCJA]
id=28027
pd=PPPKZ 1983	TZKNBK	XVIII IV A-374	XVIII	IV A-374		1
mpn=1211
na=Montaż elektrycznych pojemnościowych podumywalkowych 2,0 kW/230V o poj. 5l
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[ELEMENT 2]
na=Roboty demontażowe i ogólnobudowlane - instalacja C.O.
wa=0
kn=0	0	0
id=27401
nu=1.2

[POZYCJA]
id=27402
pd=		  		 		1
mpn=1211
na=Spuszczenie wody z instalacji
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=27405
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0815-01	4-04	0815-01		1
mpn=1211
na=Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=756	756		1
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=756	1	756						

[POZYCJA]
id=27409
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1107-01	4-04	1107-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=0,756	0,756		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,756	1	0.756						

[POZYCJA]
id=27412
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0410-01	8	0410-01		1
na=Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. do 15 mm na ścianie w budynkach niemieszkalnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=89	89		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=89	1	89						

[POZYCJA]
id=27415
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0410-02	8	0410-02		1
na=Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. do 20 mm na ścianie w budynkach niemieszkalnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=8	8		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=27418
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0410-03	8	0410-03		1
mpn=1211
na=Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25-32 mm na ścianie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=10	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=27421
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0422-01	8	0422-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż grzejników
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=18	18		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[POZYCJA]
id=27423
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0412-01	8	0412-01		1
na=Demontaż zaworu przelotowego o śr.15-20 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=15	15		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=27425
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-15	4-01	0354-15		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - demontaz uchwytów rurociągów i grzejników
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=30	30		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[POZYCJA]
id=27427
pd=		  		 		0
na=Utylizacja zdemontowanych grzejników, rurociągów stalowych i zaworów
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wewnętrzna C.O. 
wa=0
kn=0	0	0
id=28032
nu=1.3

[POZYCJA]
id=28033
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0514-01	2-15	0514-01		1
mpn=1211
na=Rurociągi z rur ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowane o śr. 15x1,2 mm  łączonych na zacisk
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=90	90		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						

[POZYCJA]
id=28040
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0514-01	2-15	0514-01		1
mpn=1211
na=Rurociągi z rur ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowane o śr. 18x1,2 mm  łączonych na zacisk
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=62	62		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=62	1	62						

[POZYCJA]
id=28047
pd=	KNR-W	2-15 0514-02	2-15	0514-02		0
na=Rurociągi z rur ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowane o śr. 22x1,5 mm  łączonych na zacisk
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=15	15		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=1
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=28054
pd=	KNR-W	2-15 0514-02	2-15	0514-02		0
na=Rurociągi z rur ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowane o śr. 28x1,5 mm  łączonych na zacisk
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=15
ob=2	2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=1
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=28082
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	4 0106-01	4	0106-01		1
mpn=1211
na=Nakłady dodatkowe do rurociągów z rur stalowych o śr. 15 mm - kompensacja z punktem stałym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=16
ob=5	5		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=28087
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	4 0106-01	4	0106-01		1
mpn=1211
na=Nakłady dodatkowe do rurociągów z rur stalowych o śr. 18 mm - kompensacja z punktem stałym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=17
ob=5	5		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=28092
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	4 0106-01	4	0106-01		1
mpn=1211
na=Nakłady dodatkowe do rurociągów z rur stalowych o śr. 22 mm - kompensacja z punktem stałym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=18
ob=3	3		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=28232
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-14	0-34	0101-14		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami polietylenowymi lambda 0,038 [W/mK] przy temp 40 °C, gęstości 30 - 40 kg/m3  - jednowarstwowymi gr.25 mm (P)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=19
ob=90	90		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						

[POZYCJA]
id=28240
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-14	0-34	0101-14		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami polietylenowymi lambda 0,038 [W/mK] przy temp 40 °C, gęstości 30 - 40 kg/m3  - jednowarstwowymi gr.25 mm (P)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=20
ob=62	62		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=62	1	62						

[POZYCJA]
id=28248
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-14	0-34	0101-14		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami polietylenowymi lambda 0,038 [W/mK] przy temp 40 °C, gęstości 30 - 40 kg/m3  - jednowarstwowymi gr.25 mm (P)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=21
ob=15	15		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=28256
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-14	0-34	0101-14		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami polietylenowymi lambda 0,038 [W/mK] przy temp 40 °C, gęstości 30 - 40 kg/m3  - jednowarstwowymi gr.25 mm (P)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=22
ob=2	2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=28112
pd=	KNNR	4 0412-06	4	0412-06		0
na=Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm z filtrem i zaworem kulowym w kolejności od góry - na zasilaniu wraz z montażem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=23
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=28117
pd=	KNNR	4 0412-01	4	0412-01		0
na=Zawory grzejnikowe termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm wkładka wraz z montażem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=24
ob=18	18		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[POZYCJA]
id=28121
pd=	KNR	0-35 0215-04	0-35	0215-04		0
na=Głowice termostatyczne z zabezpieczeniem antykradzieżowym o zakresie nastaw 6- 28 st. C
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=25
ob=18	18		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[POZYCJA]
id=28125
pd=	KNNR	4 0412-01	4	0412-01		0
na=Zawory grzejnikowe odcinające o śr. nominalnej 15 mm zestaw prosty lub kątowy lub równoważny z montażem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=26
ob=18	18		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[POZYCJA]
id=28129
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-03	4	0418-03		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600 mm i dług. 1200 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=27
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=28264
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-03	4	0418-03		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600 mm i dług. 1600 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=28
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=28137
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-01	4	0418-01		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe 21K głęb. 80mm  o wys. 600 mm i dług. 1200 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=29
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=28181
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-07	4	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. 920 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=30
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=28185
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-07	4	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. 1000 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=31
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=28189
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-07	4	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. 1120 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=32
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=28268
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-07	4	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. 1200 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=33
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=28217
pd=	KNNR	4 0128-02	4	0128-02		0
na=Płukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=34
ob=169	169		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=169	1	90+62+15+2						

[POZYCJA]
id=28219
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0406-05	4	0406-05		1
mpn=1211
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=35
ob=169	169		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=169	1	169						

[POZYCJA]
id=28221
pd=	KNNR	4 0436-01	4	0436-01		0
na=Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=36
ob=18	18		1
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[POZYCJA]
id=28223
pd=	KNNR	4 1427-02	4	1427-02		0
na=Przejście przez ściany i stropy - przepusty
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=37
ob=15	15		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[ELEMENT 2]
na=Projektowane obiegi w pomieszczeniu technicznym
wa=0
kn=0	0	0
id=6249
nu=1.4

[ELEMENT 3]
na=Obieg C.O. - A
wa=0
kn=0	0	0
id=6533
nu=1.4.1

[POZYCJA]
id=21562
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0106-03	4	0106-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. DN15 o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=38
ob=6	6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=6570
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0208-01	0-35	0208-01		1
mpn=_1211
na=Pompa obiegowa A o parametrach zgodnie z projektem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=39
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=S-03 wew

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=21548
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0525-02	2-15	0525-02		1
mpn=1211
na=Zawór zwrotny gwint.o śr. nominalnej 15 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=40
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=pkt.2.3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=21553
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0527-02	2-15	0527-02		1
mpn=1211
na=Filtr siatkowy dn 15
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=41
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=pkt.2.3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=21558
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0411-03	4	0411-03		1
mpn=121,1:0,0911
na=Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych do wody gorącej o śr. nominalnej 15 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=42
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=27539
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0411-03	4	0411-03		1
mpn=121,1:0,0911
na=Zawór równoważący z kryzą pomiarową i nastawą wstępną DN15
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=43
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=27543
pd=	KNNR	4 0412-06	4	0412-06		0
na=Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm z filtrem i zaworem kulowym w kolejności od góry - na zasilaniu i powrocie wraz z montażem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=44
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 3]
na=Obieg C.O. - B
wa=0
kn=0	0	0
id=28272
nu=1.4.2

[POZYCJA]
id=28273
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0106-03	4	0106-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. DN15 o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=45
ob=6	6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=28279
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0208-01	0-35	0208-01		1
mpn=_1211
na=Pompa obiegowa B o parametrach zgodnie z projektem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=46
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=S-03 wew

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=28283
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0525-02	2-15	0525-02		1
mpn=1211
na=Zawór zwrotny gwint.o śr. nominalnej 15 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=47
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=pkt.2.3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=28288
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0527-02	2-15	0527-02		1
mpn=1211
na=Filtr siatkowy dn 15
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=48
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=pkt.2.3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=28293
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0411-03	4	0411-03		1
mpn=121,1:0,0911
na=Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych do wody gorącej o śr. nominalnej 15 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=49
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=28297
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0411-03	4	0411-03		1
mpn=121,1:0,0911
na=Zawór równoważący z kryzą pomiarową i nastawą wstępną DN15
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=50
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=28301
pd=	KNNR	4 0412-06	4	0412-06		0
na=Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm z filtrem i zaworem kulowym w kolejności od góry - na zasilaniu i powrocie wraz z montażem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=51
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 3]
na=Pozostała armatura 
wa=0
kn=0	0	0
id=27239
nu=1.4.3

[POZYCJA]
id=27240
pd=		  		 		1
mpn=1211
na=Pompa ciepła 20 kW wraz z czynnikiem i oprzyrządowaniem zgodnie z dokumentacją
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=52
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=27246
pd=		 KNR 2-150408-02		KNR 2-150408-02		0
na=Zawór spustowy Dn20
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=53
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=27251
pd=		 KNN-R 41427-02		KNN-R 41427-02		0
na=Przejście przez ściany i stropy - przepusty
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=54
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=27256
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0216-07	0-35	0216-07		1
mpn=_1211
na=Manometry z zaworem 1/2"
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=55
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=27260
pd=WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996	KSNR	4 0512-02	4	0512-02		1
mpn=1211
na=Termometry techniczne kątowe 90 st.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=56
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=27265
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0311-04	INSTAL	0311-04		1
mpn=1211
na=Naczynie wzbiorcze przeponowe1310- dla instalacji C.O. 50l
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=57
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=27493
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0311-04	INSTAL	0311-04		1
mpn=1211
na=Naczynie wzbiorcze przeponowe1310- dolnego źródła 200l
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=58
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=27285
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0506-02	4	0506-02		1
mpn=1211
na=Bufor dla c.o. o poj. 479 dm3 , emaliowany, stojący, płaszcz zewnętrzny ze stali powlekanej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=59
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=27312
pd=	KNNR	4 0412-06	4	0412-06		0
na=Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm z filtrem i zaworem kulowym w kolejności od góry - na zasilaniu i powrocie wraz z montażem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=60
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wentylacji mechanicznej
wa=0
kn=0	0	0
id=1524
nu=1.5

[POZYCJA]
id=5482
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0113-02	2-17	0113-02	 z.o.3.3. 9903 	1
mpn=3:0:0910121,1:0,092,1:0,093,1:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, izolowane, kołowe, typ B/I o śr.do 200mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - izolacja kanałów matą z wełny szklanej z jednostronna okładziną z foili aliminiowej, izolacja dla kanałów wewnętrznych gr. 40 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=61
ob=3,21	3,21		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3,21	1	3,21						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,0505		0.955*1.1
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=27447
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0136-01	2-17	0136-01	 z.o.3.3. 9903 	1
mpn=3:0:0910121,1:0,092,1:0,093,1:0,0911
na=Trójnik stalowy ocynkowany spiro skręcany o średnicy fi160
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=62
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,0505		0.955*1.1
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=27431
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0156-01	2-17	0156-01		1
mpn=121,1:0,092,1:0,093,1:0,0911
na=Nawietrzaki podokienne z grzałką
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=63
ob=10	10		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=14322
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0204-02	2-17	0204-02	 z.o.3.3. 9903 	1
mpn=3:0:0915,101211
na=Wentylator wywiewny mechaniczny ścienny  o wyd. min. 150m3/h
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=64
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,0505		0.955*1.1
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=27465
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0149-01	2-17	0149-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 160 mm, w układach kanałowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=65
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=27484
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0149-01	2-17	0149-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 160 mm, w układach kanałowych - nasada hybrydowa typu tulipan
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=66
ob=11	11		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1845
pd=		 KNN-R 41427-02		KNN-R 41427-02		0
na=Przejście przez ściany i stropy - przepusty instalacyjne
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=67
ob=19	19		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	10+9						

[POZYCJA]
id=1847
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-11	4-01	0333-11		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=68
ob=10	10		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=1544
pd=		 Wycena indywidualna		Wycena indywidualna		0
na=Uruchomienie zamontowanej instalacji wentylacyjnej wraz z regulacją, próbami i odbiorami
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=69
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Termomodernizacja GOPS- instalacje zewnętrzne
wa=0
kn=0	0	0
id=25552
nu=2

[ELEMENT 1]
na=Instalacje zewnętrzne
wa=0
kn=0	0	0
id=25553
nu=3

[ELEMENT 2]
na=Dolne źródło ciepła
wa=0
kn=0	0	0
id=25916
nu=3.1

[POZYCJA]
id=25917
pd=ORGBUD wyd.II 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	2-10 1001-01	2-10	1001-01		1
mpn=1211
na=Wiercenie systemem mechaniczno-obrotowym i cementowanie otworów o śr. od 76 do 93 mm i głębokości wiercenia do 10 m w skałach kat. I
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=70
ob=800	800		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=1
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=800	1	800						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=25923
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1927-05	2-02	1927-05		1
mpn=1211
na=Napełnienie instalacji dolnego źródła glikolem propylenowym
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=71
ob=1306	1306		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=1
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1306	1	1306						

[POZYCJA]
id=25927
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0302-01	2-28	0302-01		1
mpn=1211
na=Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania HDPE100 RC PN12,5  o śr.  40x3mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=72
ob=1584	1584		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1584	1	198*8						

[POZYCJA]
id=25932
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0302-03	2-28	0302-03		1
mpn=1211
na=Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania HDPE100 PN10  o śr.  63x5,7mm (DN50)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=73
ob=20	20		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=25937
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0517-01	2-18	0517-01		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Studnia rozdzielaczowa z rotametrami
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=74
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=25948
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-04	2-01	0217-04		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=75
ob=112	112		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=112	1	250*1,4*0,4*0,8						

[POZYCJA]
id=25951
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0317-0801	2-01	0317-0801		1
mpn=_1211
na=Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 6,0 m, szerokość 0,8-3,0 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=76
ob=28	28		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	250*1,4*0,4*0,2						

[POZYCJA]
id=25953
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-02	2-18	0511-02		1
mpn=1211_
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm - podsypka
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=77
ob=10	10		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	250*0,4*0,10						

[POZYCJA]
id=25958
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0804-01	2-18	0804-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 150 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=78
ob=250	250		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=25963
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0228-01	2-01	0228-01		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=79
ob=138,037	138,037		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=140	1	#p75+#p76	wykop					
wo=-1,963	1	-(250*0,05*0,05*3,14)						

[POZYCJA]
id=25966
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=80
ob=-17,649	-17,649		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=140	1	#p75+#p76	wykop					
wo=-1,963	1	-(250*0,05*0,05*3,14)						
wo=-10	1	-#p77	podsypka					
wo=-63,086	1	-63,086	obsypka					
wo=-82,6	1	-82,600	zasypka					

[POZYCJA]
id=25968
pd=		  		 		1
mpn=1211
na=Tyczenie wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą - obsługa geodezyjna
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=81
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
6E817AC2E6F2D958360DAD91ED7EB823
